土壤水分监测系统参数要求
中国科学院南京土壤研究所拟采购数据采集器、土壤水分传感器以及供电系统，为保证科研工作的连续性，拟采购设备型号分别为：水分传感器Acclima TDR315H，数据采集器Campbell Scientific CR300。
[bookmark: _GoBack]一、参数要求：
数据采集器
1) 模拟输入：6 个单端或 3 对差分通道，可单独配置；24 位 ADC；量程 -100～+2500 mV；精度 ±(0.04% 读数 + 偏移) @ 0～40℃，±(0.1% 读数 + 偏移) @ -40～70℃。
2) SDI-12 接口：2 路独立 SDI-12 通道，接线面板上 C1、C2 端子可配置为 SDI-12，用于接入 TDR-315H / TDR-315N 等智能传感器
3) 通信与协议：USB Micro B、RS-232；支持 PakBus、Modbus、DNP3、SDI-12、TCP、UDP 等；可与无线模块对接实现远程数据传输。
4) 扫描速率：最大 10Hz
5) 测量精度：0～40℃，±(0.04% 读数 + 偏移)；-40℃～+70℃，±(0.1% 读数 + 偏移)
6) 供电：充电输入（CHG）16～32 VDC，最大限流 0.9 A，适配 12 V 或 24 V 太阳能板；外部电池输入（BAT）10～18 VDC，12 VDC 铅酸典型 7 Ah；内置 SW12V 切换端子可为传感器供电（1100 mA @ 20℃）。
7) 功耗：睡眠 1.5 mA，1 Hz 扫描（含 1 个模拟测量）5 mA，处理器常开 23 mA（@ 12 VDC）。
8) 工作环境温度：-40℃～+70℃，无冷凝环境
9) 存储：CPU 驱动/程序 80 MB 串行闪存，数据存储 30 MB 串行闪存。

土壤多参数传感器
1) 波形数字化时域反射计
2) 容积含水量：0至100％，分辨率为0.1％
3) 介电常数：1至80，0.1单位分辨率
4) 土壤体积电导率：0~5000μS/cm，孔隙水电导率：0~55000μS/cm，分辨率1 μS/cm土壤温度：-40至+60℃，0.1℃分辨率
5) 响应时间：0.25秒
6) 信号输出：SDI-12
7) 探针长度：≥15cm
二、耗材清单：
1) 数据采集器，3台
2) 土壤多参数传感器，21个
3) 数据采集器防护机箱，3个
4) 数据采集器机箱支架，3个
5) 锂电池，3块
6) 铁制电池箱，3个
7) 80W太阳能板，3块
8) 太阳能电池板支架，3个
9) 10AH太阳能充控，3个
10) 无线模块，3台
三、售后服务：
1、按照合同要求执行，按时提供货物。
2、提供一年的免费售后服务，时间自货物验收合格之日起算。
交货时间：合同签订后收到预付款30天内
交货地点：客户指定地点
